灯具材料询价函

询价单位：广东正升建筑有限公司

项目地点：汕头、汕尾、广州、清远、乐昌

需求数量：见下表

回函时间：接到询价函3天内回复报价

报价格式：见下表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 图片 | 型号/规格 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 客厅灯 |  | 尺寸：1100\*750 功率：182W 色温：双色变光三档 | 1 |  |  |  |
| 2 | 餐厅 |  | 规格尺寸：550\*550功率：96W 色温：双色变光三档 | 1 |  |  |  |
| 3 | 书房吊灯 |  | 规格尺寸：550\*550功率：96W 色温：双色变光三档 | 1 |  |  |  |
| 5 | T8灯管 |  | 规格尺寸：1.2米 功率：18W 色温：6000K | 1 |  |  |  |
| 6 | T8支架 |  | 规格尺寸：1.2米 | 1 |  |  |  |
| 9 | 面板灯（办公室、厨房、卫生间） |  | 规格尺寸：300\*600功率：36W 色温：6000K-6500K | 1 |  |  |  |
| 10 |  | 规格尺寸：600\*600功率：56W 色温：6000K-6500K | 1 |  |  |  |
| 11 |  | 规格尺寸：600\*1200 功率：96W 色温：6000K-6500K | 1 |  |  |  |
| 12 | DOB筒灯 （普通款） |  | 规格：开孔90MM 功率：5W 色温：6000K | 1 |  |  |  |
| 13 | LED筒/射灯 |  | 规格：开孔90MM 功率：7W 色温：4000K | 1 |  |  |  |
| 14 | LED筒/射灯 |  | 规格：开孔75MM 功率：7W 色温：4000K | 1 |  |  |  |
| 15 | LED射灯 |  | 品名：可调射灯 规格：开孔60MM 功率：7W 色温：4000K | 1 |  |  |  |
| 16 | 应急筒灯 |  | 规格：开孔90MM 功率：7W 色温：6000K | 1 |  |  |  |
| 17 | 草坪灯 |  | 规格：0.8米 材质为不锈钢 灯珠：美国普瑞 驱动：东菱 | 1 |  |  |  |
| 18 | 景观灯 |  | 规格：0.8米 材质为不锈钢 灯珠：美国科锐 驱动：茂硕 | 1 |  |  |  |
| 19 | LEDT5一体化 |  | 1.2米 | 1 |  |  | T5方管高亮4000K |
| 20 | 1米 | 1 |  |  | T5方管高亮4000K |
| 21 | 0.8米 | 1 |  |  | T5方管高亮4000K |
| 22 | 0.6米 | 1 |  |  | T5方管高亮4000K |
| 23 | 0.3米 | 1 |  |  | T5方管高亮4000K |
| 24 | 感应吸顶灯 |  | 规格：直径300 雷达感应 功率：24W 色温：6000K | 1 |  |  |  |
| 25 | 投光灯 |  | 400W | 1 |  |  |  |
| 26 | 200W | 1 |  |  |  |
| 27 | 塔吊灯 |  | 1500W 色温：6000K | 1 |  |  |  |
| 28 | 非标大灯 |  | 规格：非标大灯 功率：48W 色温：4000K | 1 |  |  |  |
| 29 | 规格：非标大灯 功率：64W 色温：4000K | 1 |  |  |  |
| 30 | 规格：非标大灯 功率：96W 色温：4000K | 1 |  |  |  |
| 31 | L7轨道射灯 |  | 规格：非标射灯 品上照明（指定） 功率：48W 色温：4000K | 1 |  |  |  |
| 32 | L7轨道射灯 |  | 规格：非标射灯配件 品上照明（指定） 功率：48W 色温：4000K | 1 |  |  |  |
| 33 | LED壁灯 |  | 规格：1.5米壁灯 功率：48W 色温：4000K | 1 |  |  |  |
| 备注：报价请注明以下几点 |
| 1、是否含税、税率是多少 |
| 2、是否含运费 |
| 3、付款方式： |
| 4、报价日期： |
| 5、报价单位： |
| 6、联系人电话： |